**21.** Эксперимент 17.   
сдали

**22.** Эксперимент 17. Вместо потенциометра угол поворота сервопривода изменяется при помощи фоторезистора (термистора)  
сдали